议事原案第21号

关于新建庐镇集镇防洪墙的议案

**案由：**庐镇乡位于舒城县西南部，东接桐城市，南邻潜山县，西连晓天镇，北交河棚镇。隶属长江流域巢湖水系，是河棚的支流源之一。全乡总面积131.9平方公里。全乡13个行政村，279个村民组，767个自然村庄。总人口1.9万人。全乡总耕地面积380公倾。

庐镇集镇上游来水面积49.8平方公里，有3座小（二）型水库，集镇内老街道，有300多年历史，每到汛期山洪暴发，多产生泥石流，易发山洪灾害，对居民生产、生活造成极大威胁。据统计，91年特大洪水，庐镇大桥桥面过水深2米以上，老街居户全部进水，且深达1米，直接经济损失280万元，1994、1999、2003、2015年，洪水又进老街居民家中，集镇居民纷纷要求修建集镇防洪墙，造福子孙后代。

**案据：**庐镇集镇防洪墙工程位于庐-中路K41+500-K43+500之间，庐镇老街西侧，柳林河、黄柏河交汇处。集镇防洪墙设计标准为20年一遇，流量为563.3m3/s。修建防洪墙长2000米，均高4米，顶宽0.8米，大方脚宽2.8米，内坡1:0.3，外坡1:0.1，为M10浆砌石，结顶为C30砼台帽。老街段防洪墙内埋￠60放水涵，绿化带宽1.2米，人行道宽2米宽砼石子路,C30混凝土拦河坝4道，长240米，高2.5米，底宽2.1米，顶宽0.6米。工程量：砂砾石开挖16000方，回填夯实砂砾石42800方，M10浆砌石13300方，C30混凝土1130方，￠60放水涵安装160.5方，绿化2400平方。

集镇防洪墙工程概算总造价1000万元。工程建成后，可确保集镇内2000余人生命财产不受洪水威胁，同时为老街改造，新街发展提供强有力的保障。工程完工后，沿河绿化带，步行路建设，将成为山区小镇一道亮丽的风景线。

**建议：**县政府及相关部门尽快立项并解决工程建设经费。